--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/Makefile
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/Makefile
@@ -29,6 +29,7 @@ dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3399-na
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3399-nanopi-m4.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3399-nanopi-neo4.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3399-nanopi-r4s.dtb
+dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3399-nanopi-r4se.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3399-orangepi.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3399-puma-haikou.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3399-roc-pc.dtb
--- /dev/null
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-nanopi-r4se.dts
@@ -0,0 +1,17 @@
+// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT)
+
+/dts-v1/;
+#include "rk3399-nanopi-r4s.dts"
+
+/ {
+	model = "FriendlyElec NanoPi R4SE";
+	compatible = "friendlyarm,nanopi-r4se", "rockchip,rk3399";
+};
+
+&emmc_phy {
+	status = "okay";
+};
+
+&sdhci {
+	status = "okay";
+};
