// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "unielec,u7621-01", "mediatek,mt7621-soc";

	aliases {
		led-boot = &led_status;
		led-failsafe = &led_status;
		led-running = &led_status;
		led-upgrade = &led_status;
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		modem_reset {
			gpio-export,name = "modem_reset";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_status: status {
			label = "green:status";
			gpios = <&gpio 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
		ieee80211-freq-limit = <2400000 2500000>;
	};
};

&pcie1 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;

		led {
			led-sources = <2>;
		};
	};
};

&gmac0 {
	mtd-mac-address = <&factory 0xe000>;
};

&switch0 {
	ports {
		port@0 {
			status = "okay";
			label = "wan";
			mtd-mac-address = <&factory 0xe000>;
			mtd-mac-address-increment = <1>;
		};

		port@1 {
			status = "okay";
			label = "lan1";
		};

		port@2 {
			status = "okay";
			label = "lan2";
		};

		port@3 {
			status = "okay";
			label = "lan3";
		};

		port@4 {
			status = "okay";
			label = "lan4";
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "jtag", "uart2", "wdt";
		function = "gpio";
	};
};
