From 480565647b43c25ae86c635f88ae99f036f4e63a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dong Aisheng <aisheng.dong@nxp.com>
Date: Fri, 16 Aug 2019 18:01:33 +0800
Subject: [PATCH] Revert "ASoC: fsl_sai: Update Tx/Rx channel enable mask"

This reverts commit b84f50b0fcb497a62068926fca793d2d213c7dbd.
---
 sound/soc/fsl/fsl_sai.c | 6 ++----
 sound/soc/fsl/fsl_sai.h | 1 -
 2 files changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-)

--- a/sound/soc/fsl/fsl_sai.c
+++ b/sound/soc/fsl/fsl_sai.c
@@ -600,8 +600,7 @@ static int fsl_sai_startup(struct snd_pc
 	bool tx = substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
 	int ret;
 
-	regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_xCR3(tx),
-			   FSL_SAI_CR3_TRCE_MASK,
+	regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_xCR3(tx), FSL_SAI_CR3_TRCE,
 			   FSL_SAI_CR3_TRCE);
 
 	ret = snd_pcm_hw_constraint_list(substream->runtime, 0,
@@ -616,8 +615,7 @@ static void fsl_sai_shutdown(struct snd_
 	struct fsl_sai *sai = snd_soc_dai_get_drvdata(cpu_dai);
 	bool tx = substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
 
-	regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_xCR3(tx),
-			   FSL_SAI_CR3_TRCE_MASK, 0);
+	regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_xCR3(tx), FSL_SAI_CR3_TRCE, 0);
 }
 
 static const struct snd_soc_dai_ops fsl_sai_pcm_dai_ops = {
--- a/sound/soc/fsl/fsl_sai.h
+++ b/sound/soc/fsl/fsl_sai.h
@@ -110,7 +110,6 @@
 
 /* SAI Transmit and Receive Configuration 3 Register */
 #define FSL_SAI_CR3_TRCE	BIT(16)
-#define FSL_SAI_CR3_TRCE_MASK	GENMASK(23, 16)
 #define FSL_SAI_CR3_WDFL(x)	(x)
 #define FSL_SAI_CR3_WDFL_MASK	0x1f
 
