--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/Makefile
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/Makefile
@@ -2,6 +2,7 @@
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += px30-evb.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-evb.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-nanopi-r2s.dtb
+dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-orangepi-r1-plus.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-rock64.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3328-roc-cc.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) += rk3368-evb-act8846.dtb
--- /dev/null
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3328-orangepi-r1-plus.dts
@@ -0,0 +1,39 @@
+// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
+#include "rk3328-nanopi-r2s.dts"
+
+/ {
+	model = "Xunlong Orange Pi R1 Plus";
+	compatible = "xunlong,orangepi-r1-plus", "rockchip,rk3328";
+};
+
+&lan_led {
+	label = "orangepi-r1-plus:green:lan";
+};
+
+&spi0 {
+	max-freq = <48000000>;
+	status = "okay";
+
+	flash@0 {
+		compatible = "jedec,spi-nor";
+		reg = <0>;
+		spi-max-frequency = <10000000>;
+	};
+};
+
+&sys_led {
+	gpios = <&gpio3 RK_PC5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+	label = "orangepi-r1-plus:red:sys";
+};
+
+&sys_led_pin {
+	rockchip,pins = <3 RK_PC5 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
+};
+
+&uart1 {
+	status = "okay";
+};
+
+&wan_led {
+	label = "orangepi-r1-plus:green:wan";
+};
