From 4eb89c73f32d3c87a6938065bd230b3a93619e3e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tianling Shen <cnsztl@gmail.com>
Date: Thu, 31 Aug 2023 11:04:59 +0800
Subject: [PATCH] Revert "ASoC: fsl_sai: Disable bit clock with transmitter"

This reverts commit 94239d1830a1f30c30cd0e14efcad47a4379563b.
---
 sound/soc/fsl/fsl_sai.c | 2 +-
 sound/soc/fsl/fsl_sai.h | 1 -
 2 files changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

--- a/sound/soc/fsl/fsl_sai.c
+++ b/sound/soc/fsl/fsl_sai.c
@@ -548,7 +548,7 @@ static void fsl_sai_config_disable(struc
 	u32 xcsr, count = 100;
 
 	regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_xCSR(tx, ofs),
-			   FSL_SAI_CSR_TERE | FSL_SAI_CSR_BCE, 0);
+			   FSL_SAI_CSR_TERE, 0);
 
 	/* TERE will remain set till the end of current frame */
 	do {
--- a/sound/soc/fsl/fsl_sai.h
+++ b/sound/soc/fsl/fsl_sai.h
@@ -87,7 +87,6 @@
 /* SAI Transmit/Receive Control Register */
 #define FSL_SAI_CSR_TERE	BIT(31)
 #define FSL_SAI_CSR_SE		BIT(30)
-#define FSL_SAI_CSR_BCE		BIT(28)
 #define FSL_SAI_CSR_FR		BIT(25)
 #define FSL_SAI_CSR_SR		BIT(24)
 #define FSL_SAI_CSR_xF_SHIFT	16
