--- a/src/ixgbe_main.c
+++ b/src/ixgbe_main.c
@@ -9869,7 +9869,7 @@ static void ixgbe_atr(struct ixgbe_ring
 		struct ixgbe_adapter *adapter = q_vector->adapter;
 
 		if (unlikely(skb_tail_pointer(skb) < hdr.network +
-			     VXLAN_HEADROOM))
+			     vxlan_headroom(0)))
 			return;
 
 		/* verify the port is recognized as VXLAN or GENEVE*/
