. /lib/functions.sh

fix_seama_header() {
	local kernel_size=$(sed -n 's/mtd[0-9]*: \([0-9a-f]*\).*"kernel".*/\1/p' /proc/mtd)
	[ "$kernel_size" ] && mtd -c 0x$kernel_size fixseama firmware
}

fixwrgg() {
	local kernel_size=$(sed -n 's/mtd[0-9]*: \([0-9a-f]*\).*"kernel".*/\1/p' /proc/mtd)
	[ "$kernel_size" ] && mtd -c 0x$kernel_size fixwrgg firmware
}

board=$(board_name)

case "$board" in
dlink,dap-2230-a1|\
dlink,dap-2660-a1|\
dlink,dap-2680-a1|\
dlink,dap-2695-a1|\
dlink,dap-3320-a1|\
dlink,dap-3662-a1)
	fixwrgg
	;;
dlink,dir-629-a1|\
dlink,dir-859-a1|\
dlink,dir-859-a3|\
dlink,dir-869-a1|\
qihoo,c301)
	fix_seama_header
	;;
esac
