#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	compatible = "wavlink,wl-wn570ha1", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Wavlink WL-WN570HA1";

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 37 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "keep";
		};

		wan {
			label = "green:wan";
			gpios = <&gpio 43 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi-high {
			label = "green:wifi-high";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi-med {
			label = "green:wifi-med";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi-low {
			label = "green:wifi-low";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi {
			label = "green:wifi";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "wled_an", "p0led_an", "wdt", "refclk";
		function = "gpio";
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x7b0000>;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0>;
};

&ethernet {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_2e>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x2f>;
};

&factory {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_factory_2e: macaddr@2e {
		reg = <0x2e 0x6>;
	};
};
