# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later

. /lib/functions/uci-defaults.sh

board_config_update

case "$(board_name)" in
huawei,hg253s-v2 |\
netgear,dgnd3700-v2)
	ucidef_set_bridge_device switch
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "lan1 lan2 lan3 lan4" "wan"
	;;
esac

board_config_flush

exit 0
