#
# Copyright (C) 2021 OpenWrt.org
#

[ -e /etc/config/ubootenv ] && exit 0

touch /etc/config/ubootenv

. /lib/uboot-envtools.sh
. /lib/functions.sh

board=$(board_name)

case "$board" in
asus,rt-ax59u)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd0" "0x100000" "0x20000" "0x20000"
	;;
bananapi,bpi-r3|\
bananapi,bpi-r3-mini)
	rootdev="$(cmdline_get_var root)"
	rootdev="${rootdev##*/}"
	rootdev="${rootdev%%p[0-9]*}"
	case "$rootdev" in
	mmc*)
		local envdev=$(find_mmc_part "ubootenv" $rootdev)
		ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x40000" "0x40000" "1"
		ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x40000" "0x40000" "0x40000" "1"
		;;
	mtd*)
		local envdev=/dev/mtd$(find_mtd_index "u-boot-env")
		ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x20000" "0x20000" "1"
		ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x20000" "0x20000" "0x20000" "1"
		;;
	ubi*)
		. /lib/upgrade/nand.sh
		local envubi=$(nand_find_ubi ubi)
		local envdev=/dev/$(nand_find_volume $envubi ubootenv)
		local envdev2=/dev/$(nand_find_volume $envubi ubootenv2)
		ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x1f000" "0x1f000" "1"
		ubootenv_add_uci_config "$envdev2" "0x0" "0x1f000" "0x1f000" "1"
		;;
	esac
	;;
cetron,ct3003-stock|\
cetron,ct3003-ubootmod|\
cmcc,rax3000m-nand-ubootmod|\
h3c,magic-nx30-pro-nmbm|\
netgear,wax220|\
zbtlink,zbt-z8102ax)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x20000" "0x20000"
	;;
cmcc,rax3000m)
	case "$(cmdline_get_var root)" in
	/dev/mmc*)
		local envdev=$(find_mmc_part "ubootenv" "mmcblk0")
		ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x40000" "0x40000" "1"
		ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x40000" "0x40000" "0x40000" "1"
		;;
	*)
		. /lib/upgrade/nand.sh
		local envubi=$(nand_find_ubi ubi)
		local envdev=/dev/$(nand_find_volume $envubi ubootenv)
		local envdev2=/dev/$(nand_find_volume $envubi ubootenv2)
		ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x1f000" "0x1f000" "1"
		ubootenv_add_uci_config "$envdev2" "0x0" "0x1f000" "0x1f000" "1"
		;;
	esac
	;;
cmcc,rax3000m-emmc-ubootmod)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mmcblk0p1" "0x0" "0x80000" "0x80000"
	;;
glinet,gl-mt2500|\
glinet,gl-mt6000)
	local envdev=$(find_mmc_part "u-boot-env")
	ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x80000"
	;;
glinet,gl-mt3000)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x80000" "0x20000"
	;;
h3c,magic-nx30-pro|\
jcg,q30|\
qihoo,360t7|\
tplink,tl-xdr4288|\
tplink,tl-xdr6086|\
tplink,tl-xdr6088|\
xiaomi,mi-router-ax3000t-ubootmod|\
xiaomi,mi-router-wr30u-ubootmod|\
xiaomi,redmi-router-ax6000-ubootmod|\
zyxel,ex5601-t0-ubootmod)
	. /lib/upgrade/nand.sh
	local envubi=$(nand_find_ubi ubi)
	local envdev=/dev/$(nand_find_volume $envubi ubootenv)
	local envdev2=/dev/$(nand_find_volume $envubi ubootenv2)
	ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x1f000" "0x20000" "1"
	ubootenv_add_uci_config "$envdev2" "0x0" "0x1f000" "0x20000" "1"
	;;
imou,lc-hx3001-ubootmod)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x80000" "0x80000" "1"
	;;
jdcloud,re-cp-03)
	local envdev=$(find_mmc_part "ubootenv" "mmcblk0")
	ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x40000" "0x40000" "1"
	ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x40000" "0x40000" "0x40000" "1"
	;;
livinet,zr-3020|\
livinet,zr-3020-ubootmod|\
qihoo,360t7-ubootmod)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x20000" "0x20000" "1"
	;;
mercusys,mr90x-v1|\
routerich,ax3000)
	local envdev=/dev/mtd$(find_mtd_index "u-boot-env")
	ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x20000" "0x20000" "1"
	;;
ubnt,unifi-6-plus)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x80000" "0x10000"
	;;
xiaomi,mi-router-ax3000t|\
xiaomi,mi-router-wr30u-112m-nmbm|\
xiaomi,mi-router-wr30u-stock|\
xiaomi,redmi-router-ax6000|\
xiaomi,redmi-router-ax6000-stock)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/mtd1" "0x0" "0x10000" "0x20000"
	ubootenv_add_uci_sys_config "/dev/mtd2" "0x0" "0x10000" "0x20000"
	;;
zyxel,ex5601-t0)
	local envdev=/dev/mtd$(find_mtd_index "u-boot-env")
	ubootenv_add_uci_config "$envdev" "0x0" "0x20000" "0x40000" "2"
	;;
zyxel,ex5700-telenor)
	ubootenv_add_uci_config "/dev/ubootenv" "0x0" "0x4000" "0x4000" "1"
	;;
esac

config_load ubootenv
config_foreach ubootenv_add_app_config

exit 0
