// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/leds/common.h>

#include "qcom-ipq4019-xx8300.dtsi"

/ {
	model = "Linksys MR8300 (Dallas)";
	compatible = "linksys,mr8300", "qcom,ipq4019";

	aliases {
		led-boot = &led_blue;
		led-failsafe = &led_red;
		led-running = &led_blue;
		led-upgrade = &led_amber;
		serial0 = &blsp1_uart1;
	};

	// Top panel LEDs, above Linksys logo
	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_red: red {
			function = LED_FUNCTION_ALARM;
			color = <LED_COLOR_ID_RED>;
			gpios = <&tlmm 47 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led_amber: amber {
			function = LED_FUNCTION_PROGRAMMING;
			color = <LED_COLOR_ID_AMBER>;
			gpios = <&tlmm 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			panic-indicator;
		};

		led_blue: blue {
			function = LED_FUNCTION_POWER;
			color = <LED_COLOR_ID_BLUE>;
			gpios = <&tlmm 46 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		// On back panel, above USB socket

		led_usb: usb {
			function = LED_FUNCTION_USB;
			color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
			gpios = <&tlmm 61 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&usb3_port1>, <&usb3_port2>,
					  <&usb2_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&tlmm 50 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&tlmm 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&wifi0 {
	status = "okay";
	qcom,ath10k-calibration-variant = "linksys-mr8300-v0-fcc";
};

&wifi1 {
	status = "okay";
	ieee80211-freq-limit = <5170000 5330000>;
	qcom,ath10k-calibration-variant = "linksys-mr8300-v0-fcc";
};

&wifi2 {
	status = "okay";
	ieee80211-freq-limit = <5490000 5835000>;
	qcom,ath10k-calibration-variant = "linksys-mr8300-v0-fcc";
};
