# Copyright (C) 2014-2015 OpenWrt.org

. /lib/functions/uci-defaults.sh
. /lib/functions.sh
. /lib/functions/system.sh

board_config_update

board=$(board_name)

case "$board" in
aerohive,br200-wp)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "lan1 lan2 lan3 lan4" "wan"
	;;
aerohive,hiveap-330|\
enterasys,ws-ap3715i)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth1" "eth0"
	;;
ocedo,panda)
	ucidef_set_interface_wan "eth1"
	ucidef_add_switch "switch0" \
		"0:lan" "1:lan" "2:lan" "3:lan" "4:lan" "5:lan" "6:lan" "7:lan" "8u@eth0"
	;;
tplink,tl-wdr4900-v1)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "lan1 lan2 lan3 lan4" "wan"
	ucidef_set_interface_macaddr "wan" "$(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary u-boot 0x4fc00) 1)"
	;;
watchguard,firebox-t10)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth1 eth2" "eth0"
	;;
*)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth0" "eth1"
	;;
esac

board_config_flush

exit 0
