--- a/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622-rfb1.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/mediatek/mt7622-rfb1.dts
@@ -548,6 +548,7 @@
 		spi-tx-bus-width = <4>;
 		spi-rx-bus-width = <4>;
 		nand-ecc-engine = <&snfi>;
+		mediatek,bmt-v2;
 
 		partitions {
 			compatible = "fixed-partitions";
