// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "rtl8382_hpe_1920.dtsi"

/ {
	compatible = "hpe,1920-24g", "realtek,rtl838x-soc";
	model = "HPE 1920-24G (JG924A)";
};

&mdio {
	EXTERNAL_PHY(0)
	EXTERNAL_PHY(1)
	EXTERNAL_PHY(2)
	EXTERNAL_PHY(3)
	EXTERNAL_PHY(4)
	EXTERNAL_PHY(5)
	EXTERNAL_PHY(6)
	EXTERNAL_PHY(7)
};

&switch0 {
	ports {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		SWITCH_PORT(0, 1, qsgmii)
		SWITCH_PORT(1, 2, qsgmii)
		SWITCH_PORT(2, 3, qsgmii)
		SWITCH_PORT(3, 4, qsgmii)
		SWITCH_PORT(4, 5, qsgmii)
		SWITCH_PORT(5, 6, qsgmii)
		SWITCH_PORT(6, 7, qsgmii)
		SWITCH_PORT(7, 8, qsgmii)

		SWITCH_PORT(8, 9, internal)
		SWITCH_PORT(9, 10, internal)
		SWITCH_PORT(10, 11, internal)
		SWITCH_PORT(11, 12, internal)
		SWITCH_PORT(12, 13, internal)
		SWITCH_PORT(13, 14, internal)
		SWITCH_PORT(14, 15, internal)
		SWITCH_PORT(15, 16, internal)

		SWITCH_PORT(16, 17, qsgmii)
		SWITCH_PORT(17, 18, qsgmii)
		SWITCH_PORT(18, 19, qsgmii)
		SWITCH_PORT(19, 20, qsgmii)
		SWITCH_PORT(20, 21, qsgmii)
		SWITCH_PORT(21, 22, qsgmii)
		SWITCH_PORT(22, 23, qsgmii)
		SWITCH_PORT(23, 24, qsgmii)

		SWITCH_PORT(24, 25, qsgmii)
		SWITCH_PORT(25, 26, qsgmii)
		SWITCH_PORT(26, 27, qsgmii)
		SWITCH_PORT(27, 28, qsgmii)

		port@28 {
			ethernet = <&ethernet0>;
			reg = <28>;
			phy-mode = "internal";
			fixed-link {
				speed = <1000>;
				full-duplex;
			};
		};
	};
};
