// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later

#include "bcm63268.dtsi"

/ {
	model = "Comtrend VG-8050";
	compatible = "comtrend,vg-8050", "brcm,bcm63169", "brcm,bcm63268";

	aliases {
		led-boot = &led_power_green;
		led-failsafe = &led_power_red;
		led-running = &led_power_green;
		led-upgrade = &led_power_green;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 33 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 34 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_cferom_6a0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&hsspi {
	status = "okay";

	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hsspi_cs5>;

	switch@5 {
		compatible = "brcm,bcm53125";
		reg = <5>;
		spi-max-frequency = <781000>;
		spi-cpha;
		spi-cpol;
		dsa,member = <1 0>;

		ports {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			port@0 {
				reg = <0>;
				label = "lan4";
			};

			port@1 {
				reg = <1>;
				label = "lan3";
			};

			port@2 {
				reg = <2>;
				label = "lan2";
			};

			port@3 {
				reg = <3>;
				label = "lan1";
			};

			port@4 {
				reg = <4>;
				label = "wan";
			};

			port@8 {
				reg = <8>;

				phy-mode = "rgmii";
				ethernet = <&switch0port6>;

				fixed-link {
					speed = <1000>;
					full-duplex;
				};
			};
		};
	};
};

&leds {
	status = "okay";

	brcm,serial-leds;
	brcm,serial-dat-low;
	brcm,serial-shift-inv;

	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_serial_led>;

	led@2 {
		reg = <2>;
		active-low;
		label = "red:internet";
	};

	led_power_red: led@3 {
		reg = <3>;
		active-low;
		function = LED_FUNCTION_POWER;
		color = <LED_COLOR_ID_RED>;
		panic-indicator;
	};

	led_power_green: led@6 {
		reg = <6>;
		active-low;
		function = LED_FUNCTION_POWER;
		color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
	};

	led@7 {
		reg = <7>;
		active-low;
		function = LED_FUNCTION_WPS;
		color = <LED_COLOR_ID_GREEN>;
	};

	led@8 {
		reg = <8>;
		active-low;
		label = "green:internet";
	};

	led@10 {
		reg = <10>;
		active-low;
		label = "green:voip";
	};

	led@12 {
		reg = <12>;
		active-low;
		label = "red:voip";
	};

	led@14 {
		reg = <14>;
		active-low;
		function = LED_FUNCTION_WPS;
		color = <LED_COLOR_ID_RED>;
	};
};

&nflash {
	status = "okay";

	nandcs@0 {
		compatible = "brcm,nandcs";
		reg = <0>;
		nand-ecc-step-size = <512>;
		nand-ecc-strength = <15>;
		nand-on-flash-bbt;
		brcm,nand-oob-sector-size = <64>;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "cferom";
				reg = <0x0000000 0x0020000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					macaddr_cferom_6a0: macaddr@6a0 {
						reg = <0x6a0 0x6>;
					};
				};
			};

			partition@20000 {
				compatible = "brcm,wfi-split";
				label = "wfi";
				reg = <0x0020000 0x7ac0000>;
			};
		};
	};
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&switch0 {
	dsa,member = <0 0>;

	ports {
		switch0port6: port@6 {
			reg = <6>;
			label = "extsw";

			phy-mode = "rgmii";

			fixed-link {
				speed = <1000>;
				full-duplex;
			};
		};
	};
};

&uart0 {
	status = "okay";
};

&usbh {
	status = "okay";
};
