From 33c1f03b9eca0c192708c9df295d2a30073cd121 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dong Aisheng <aisheng.dong@nxp.com>
Date: Wed, 31 Jul 2019 17:11:32 +0800
Subject: [PATCH] Revert "ASoC: fsl_sai: derive TX FIFO watermark from FIFO
 depth"

This reverts commit bd517707d85f19a7339ea8b882fcbf0fd9976bd6.
---
 sound/soc/fsl/fsl_sai.c | 4 +---
 sound/soc/fsl/fsl_sai.h | 1 -
 2 files changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-)

--- a/sound/soc/fsl/fsl_sai.c
+++ b/sound/soc/fsl/fsl_sai.c
@@ -641,7 +641,7 @@ static int fsl_sai_dai_probe(struct snd_
 	regmap_write(sai->regmap, FSL_SAI_RCSR, 0);
 
 	regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_TCR1, FSL_SAI_CR1_RFW_MASK,
-			   sai->soc_data->fifo_depth - FSL_SAI_MAXBURST_TX);
+			   FSL_SAI_MAXBURST_TX * 2);
 	regmap_update_bits(sai->regmap, FSL_SAI_RCR1, FSL_SAI_CR1_RFW_MASK,
 			   FSL_SAI_MAXBURST_RX - 1);
 
@@ -929,12 +929,10 @@ static int fsl_sai_remove(struct platfor
 
 static const struct fsl_sai_soc_data fsl_sai_vf610_data = {
 	.use_imx_pcm = false,
-	.fifo_depth = 32,
 };
 
 static const struct fsl_sai_soc_data fsl_sai_imx6sx_data = {
 	.use_imx_pcm = true,
-	.fifo_depth = 32,
 };
 
 static const struct of_device_id fsl_sai_ids[] = {
--- a/sound/soc/fsl/fsl_sai.h
+++ b/sound/soc/fsl/fsl_sai.h
@@ -128,7 +128,6 @@
 
 struct fsl_sai_soc_data {
 	bool use_imx_pcm;
-	unsigned int fifo_depth;
 };
 
 struct fsl_sai {
