// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0 OR MIT)

/dts-v1/;
#include "mt7986a-xiaomi-redmi-router-ax6000.dtsi"

/ {
	model = "Xiaomi Redmi Router AX6000 (OpenWrt U-Boot layout)";
	compatible = "xiaomi,redmi-router-ax6000-ubootmod", "mediatek,mt7986a";
};

&partitions {
	partition@580000 {
		label = "ubi";
		reg = <0x580000 0x7a80000>;
	};
};
