// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca9563_dlink_dir-8x9-a1.dtsi"

/ {
	model = "D-Link DIR-859 A1";
	compatible = "dlink,dir-859-a1", "qca,qca9563";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wps {
			label = "green:wps";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		internet {
			label = "green:internet";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};
};
